|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pytania – cz. opublikowane w dniu 16.04.2021 | | |
| Nr | Dotyczy: | Pytanie / odpowiedź |
| 1 | Specyfikacja przedmiotu przetargu, część III PARAMETRY TECHNICZE  System kamer / rejestrator jazdy (str. 60) | Wnioskujemy o zmianę wymagania na 25 kl/s. Jest to standard oferowany przez  kamery IP dostępne na rynku i stosowany w kolejnictwie, który zapewnia płynność  i dobrą jakość obrazu. W Europie domyślną częstotliwością jest 50 Hz co daje 25 kl/s.  Odpowiedź:  Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta. Tym samym koryguje zapis SPP w Części III pkt.2 Parametry Techniczne; System Kamer/ Rejestrator Jazdy  „(…) Zapisywany obraz powinien być zapisywany w rozdzielczości minimum 1920x1080 przy prędkości zapisu minimum 25 klatek/s. (…)” |
| 2 | Specyfikacja przedmiotu przetargu, definicja „dokument dopuszczający do eksploatacji”, pozostałe wymagania w postępowaniu | Wnioskujemy o zmianę wymagania w całości postępowania w zakresie dotyczącym spełniania przez dostarczaną lokomotywę obowiązujących przepisów na dzień odbioru lokomotywy i z uwagi na proces homologowania pojazdów szynowych prosimy nadać w miejsce powyższego następujące brzmienie: „lokomotywa zgodna z TSI na dzień wydania zezwolenia  typu  oferowanej lokomotywy”.  Odpowiedź:  Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie w opublikowanych Pytaniach i Odpowiedziach cz.6 w dniu 15.04.2021 Pytanie nr 16. |