*Załącznik numer 2 do SPP*

**Schemat kontenera**

****

woda doprowadzenie - ½ cala

ścieki odpływ średnica - 110 mm

typu wtyczki przyłącza elektrycznego – siłowa wtyka (5 bolcowa) - wtyczka przenośna 32A 5P 400V czerwona IP44 SHARK 025-6

posadowienie – 6 bloczków betonowych